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推荐公示材料
一 项目名称
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]多维度多场景海洋高分辨率地震探测关键技术研发与应用
二 提名者
青岛市
三 推荐意见
本项目依托多项国家重点项目和重大工程项目，历经20年攻关，突破了高宽频等离子体震源、双源宽方位地震采集、近底深拖式探测等关键技术，形成了多维度多场景海洋高分辨率地震探测体系和系列产品，使海底以下深达1000 m内地层纵向分辨率和横向分辨率均大幅提升，为山东省重大工程建设和深海固体矿产资源勘探提供了高技术支撑。该技术成果在青岛胶州湾大桥、胶州湾海底隧道、山东沿海核电厂等山东省重大工程选址、深海矿产资源资源调查、海洋科学研究等方面得到广泛应用，实现了海底浅部地层和构造的精细成像，为我国重大海洋工程的高质量建设和海洋新资源的调查评价提供了高技术支撑，并且实现了产业化，产生了显著的社会和经济效益。获国内外授权发明专利59项，实用新型专利33项，软件著作权13项，发表论文106篇；项目实现了从二维到三维、从海面到海底的多维度多场景跨越式发展，专家鉴定认为项目成果“突破了海洋地震探测‘卡脖子’技术，显著提升了我国海洋高分辨率地震探测水平，整体达到了国际领先水平”。
我单位认真审阅了“多维度多场景海洋高分辨率地震探测技术及其应用”项目推荐材料，审查了完成人资格，确认材料真实有效，相关栏目填报符合要求。按要求，项目主要完成人所在单位都已对该项目的拟推荐情况进行了公示，目前无异议。
四 提名等级
山东省技术发明奖一等奖。
五 项目简介
[bookmark: _Hlk119654598]针对海床浅部地层和构造精细成像的迫切需求，本项目依托多项国家重点项目，历经近20年攻关，突破了高宽频等离子体震源、双源宽方位地震采集、近底深拖式探测等关键技术，形成了多维度多场景海洋高分辨率地震探测体系，使海底以下深达1000 m内地层纵向分辨率和横向分辨率均大幅提升，为我国的重大工程建设和深海固体矿产资源勘探提供了高技术支撑。主要创新成果如下：
[bookmark: _Hlk122187502][bookmark: _Hlk123198835]1、突破了等离子体致声技术，研制出双极性高宽频等离子体震源。揭示了“电-气泡-声”能量转换过程与物理机制，实现了等离子体致声幅频特性的定量预测；在国际上首次阐释了双极性等离子体放电原理，突破了双极性双子阵脉冲等离子体震源技术；创造性地在深水营造常压透声放电激发环境，克服了深海高静压对震源激发能力的抑制，在国际上首次实现了等离子体震源深海场景应用。
[bookmark: _Hlk122187527][bookmark: _Hlk122165693]2、攻克了小道距接收组阵技术，研发出3.125 m高密度多通道采集设备。发明了24 kHz高采样率的超小型数字包，创制出国内首条3.125 m小道间距多道数字缆；创新性地提出了多震源多拖缆时序控制方法，攻克了海量多道数据连续传输与不间断记录难题，大幅提升了海洋地震探测承载信息量。
[bookmark: _Hlk122202147]3、开发了高分辨率特色处理技术，编制出跨平台/跨系统地层成像软件系统。开发了走时反演与姿态解算相融合的高精度定位技术，实现了拖曳阵形态实时预报与水听器位置重建；针对高分辨率地震数据密度大、主频高等特点，开发出低频涌浪噪声压制等核心模块和软件系统，实现了海底地层结构的精细成像。
[bookmark: _Hlk123715998][bookmark: _Hlk122187702][bookmark: _Hlk122187771]4、研制出高分辨率二维地震探测系统、超小面元三维地震探测系统和近底深拖式地震探测系统，构建了多维度多场景海洋高分辨率地震探测体系。等离子体震源和多道数字缆构成的高分辨率二维地震探测系统，时间采样率提升6倍，空间采样率提升4倍；双源宽方位地震技术实现了从二维探测到三维探测的跨越，大幅提升了作业效率；深拖近底地震技术实现了从海面到深海的进入，进一步将地层横向分辨率提升4倍,纵向分辨率达到亚米级。
项目成果在胶州湾大桥、青岛海底隧道、山东沿海10余个核电厂等山东省重大工程选址、深海矿产资源调查、海洋科学研究等方面得到广泛应用，实现了海底浅部地层和构造的精细成像，为我国重大海洋工程的高质量建设和海洋新资源的调查评价提供了高技术支撑，并且实现了产业化，产生了显著的社会和经济效益。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]项目获国内外授权发明专利59项，实用新型专利33项，软件著作权13项，发表论文106篇。项目实现了从二维到三维、从海面到海底的多维度多场景跨越式发展，专家鉴定认为项目成果“突破了海洋地震探测‘卡脖子’技术，显著提升了我国海洋高分辨率地震探测水平，整体达到了国际领先水平”。
六 客观评价
（1）2022年12月，中国海洋湖沼学会组织专家对“多维度多场景海洋高分辨率地震探测技术及其应用”项目成果进行了鉴定，以侯保荣院士、王军成院士和李乃胜院士为主任的鉴定委员会，对项目成果给出的鉴定意见是:“该成果突破了海洋地震探测‘卡脖子’技术，显著提升了我国海洋高分辨率地震探测水平，整体达到了国际领先水平”。
（2）美国物理学会官方杂志《Physics Today》，在科学与技术栏目公开报道项目研究成果，肯定了研究的重要性。文中写到“来自浙江大学的闫克平及其同事发表的新论文报道了一种新的空化气泡方法。该课题组通过液相电极与脉冲电源连接，高电压放电产生一个脉动气泡。该气泡在数毫秒内可以达到厘米级尺度，破碎时的发光现象可以持续数十微秒。气泡破碎时的一个关键问题是内部温度和持续时长，为准确测量发射光谱提供了可能”。
（3）青岛海洋地质研究所给出的评价为：本项目研发的“宽频大能量等离子体震源”、 “小道距高分辨率数字地震拖缆”等技术成果，在我单位主持的国家重大专项“天然气水合物勘查与试采”中得到应用，在我国敏感海域获得了4万多公里的海底浅层高分辨率多道地震剖面，填补了我国在该海域高分辨率多道地震调查的空白，为我国新资源勘探开发做出了较大的贡献。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]（4）中交公路规划设计院给出的评价为：我单位承担的“港珠澳大桥工程可行性研究”、“青岛海湾大桥(北桥位)初步设计阶段工程地质勘察”中,使用了项目研发的“宽频大能量等离子体震源”、 “小道距多道数字地震拖缆”等技术成果。获得的多道地震剖面清晰可靠，解决了港珠澳大桥、青岛海湾大桥路由基岩埋深、断裂位置、浅层气分布等重要工程地质问题,为大桥的可行性研究和工程设计提供了可靠的基础性数据和资料。
（5）深圳中广核工程设计有限公司给出的评价为：在 “浙江苍南核电厂工程可行性研究阶段海域浅层地震勘查”和“广东惠州核电厂工程海域隐伏断裂勘测”专题任务中，使用了“宽频大能量等离子体震源”、“小道距高分辨率数字地震拖缆”等地震探测技术成果，获得的多道地震数据具有较高的信噪比，处理后剖面清晰，分辨率高，为查明核电厂址附近海域活动断层情况做出了贡献。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]（6）中海油研究总院给出的评价为：“荔湾3-1气田总体开发方案及基本设计技术”中，使用了“宽频大能量等离子体震源”、 “小道距高分辨率数字地震拖缆”等地震探测技术成果，在南海北部陆坡400-1500米深水区进行了高分辨率多道地震探测，获得的剖面清晰，揭示了陆坡峡谷变形地层内部的精细结构和滑坡体特征，为南海荔湾3-1气田区地质灾害风险评价提供了可靠的地质资料。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20] （7）青岛工程咨询院给出的评价为：“青岛胶州湾湾口海底隧道工程”工作中使用了本项目研发的“宽高频大能量等离子体震源”、 “高密度小道距高分辨率数字地震拖缆与采集系统”和“高分辨率地震资料后处理软件系统”等海洋超高分辦率多道地震探测设备成果，在胶州湾湾口海域开展了调査工作。获得的地震数据具有较高的信噪比，处理后剖面清晰、分辦率高,阐明了隧道路由工程地质情况和F3断裂的特征，为隧道工程可行性阶段提供了重要的基础资料。
七 应用情况
项目技术成果在山东沿海10余个核电厂、青岛胶州湾大桥、胶州湾海底隧道（一隧和二隧）等重大工程项目选址、深水油气开发工程中等得到广泛应用，为工程建设提供了可靠的数据和地质依据，取得的勘察成果得到了业界的充分肯定。此外，核心技术成果还在深海矿产资源勘查、海洋地质调查、南北极科学考察得到广泛应用。
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	姓名
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	工作
单位
	完成
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	刘晨光
	1
	副主任
	正高级工程师
	自然资源部
第一海洋研究所
	自然资源部
第一海洋研究所
	主持了重点研发计划项目“天然气水合物高分辨率三维地震探测设备研制”课题研究工作，也是863课题“2001AA602025”和“2006AA09A108”的主要参与者，从事三维超高分辨率多道地震探测技术方法研究，作为第一发明人获得发明专利授权3项，实用新型专利6项，发表相关研究论文20余篇，分别对应主要科技创新中第1和第3个创新点。作为项目负责人和技术负责人参与了青岛胶州湾大桥、胶州湾海底隧道以及山东省内多个滨海核电厂址等重大工程项目勘察工作，在海洋超高分辨率多道地震探测技术的研发和推广应用中做出主要贡献。

	裴彦良
	2
	无
	正高级工程师
	自然资源部
第一海洋研究所
	自然资源部
第一海洋研究所
	主持了重点研发计划项目“深拖式高分辨率多道地震探测技术与装备研究”课题研究工作，参与了“2001AA602025”和“2006AA09A108”两个863课题的研究工作，是深拖地震探测技术负责人。在项目研发过程中，创造性的提出了变能量电火花震源技术，对应主要科技创新中第1个创新点；作为第一发明人或共同发明人获得发明专利授权8项，实用新型专利11项，对应主要科技创新中第1和第2个创新点；以第一作者在高技术通讯等刊物发表等离子体震源技术、高分辨率小道距地震拖缆技术等研究论文8篇。

	李
西
双
	3
	无
	研究员
	自然资源部
第一海洋研究所
	自然资源部
第一海洋研究所
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]主持了山东省重点研发计划项目“超高分辨率浅层三维地震探测关键技术研究”项目的研究工作。研发了双源交替激发的海洋三维地震采集系统，作为第一发明人获得发明专利授权1项，对应主要科技创新中第1个创新点；参与多震源多拖缆触发时序控制系统及方法的研究，作为共同发明人获得发明专利授权1项，对应主要科技创新中第2个创新点；获得软件著作权1项，对应主要科技创新中第3个创新点；在技术成果应用方面，先后主持了多个核电厂址、跨海通道以及深水油气田海域超高分辨率多道地震探测与应用项目。

	张连成
	4
	无
	副教授
	浙江理工大学
	浙江大学
	参与了重点研发计划项目“深拖式高分辨率多道地震探测技术与装备研究”课题研究工作，在本项目中负责等离子体震源相关的基础实验研究、理论分析及其技术产品研制，研究了等离子体震源设计原理，完成了等离子震源装备的研发和应用。发表论文13篇，作为第一发明人获得国家发明专利1项，对应创新点1。另外在推广等离子体震源在水处理、国防水声探测及水声对抗方面的应用做出了积极贡献。

	华清峰
	5
	无
	高级工程师
	自然资源部
第一海洋研究所
	自然资源部
第一海洋研究所
	参与了重点研发计划项目“天然气水合物高分辨率三维地震探测设备研制”课题研究工作，开发了便携型海洋地震勘探系统原型、编写了多通道地震数据处理软件，作为第一完成人获得发明专利授权3项、软件著作权2项，分别对应主要科技创新中第2和第3个创新点。作为主要人员参与了胶州湾海底隧道等多个跨海通道重大工程调查、华能石岛湾核电厂等多个滨海核电厂址勘察工作，在海洋超高分辨率多道地震探测技术的推广应用中做出重要贡献。

	景春雷
	6
	无
	高级工程师
	国家深海基地管理中心
	国家深海基地管理中心
	参与了重点研发计划项目“深拖式高分辨率多道地震探测技术与装备研究”课题研究工作，在本项目红负责地震电缆检测技术研发，以第一发明人完成国内发明专利1项，合作获得国际发明专利1项。

	刘振
	7
	无
	副教授
	浙江大学
	浙江大学
	参与了重点研发计划项目“天然气水合物高分辨率三维地震探测设备研制”课题研究工作，负责脉冲等离子体震源关键设备开发和基础研究，对应科技创新点中第1个创新点。具体贡献为开发了快速超高能量脉冲源，充电速度达40kJ/s，远高于同类电火花震源的12kJ/s的速度；指导了对海水中脉冲放电产生的气泡电声转换过程的深入研究，掌握了电声转换规律，提出了提高电声转换效率的方法，在此基础上开发成功50kJ双极性协同发射阵，实现声源级大幅度提高，获得欧盟专利授权1项，中国发明专利授权2项。以通讯作者或共同作者发表论文13篇。

	刘凯
	8
	无
	助理研究员
	自然资源部
第一海洋研究所
	自然资源部
第一海洋研究所
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]参与了重点研发计划项目“深拖式高分辨率多道地震探测技术与装备研究”课题研究工作，在本项目中负责深拖式多道地震数据处理方法研究，提出了深海近底拖曳式多道地震接收阵列形态重建方法和深拖式高分辨率多道地震数据精细化处理方法，作为第一发明人获得国家发明专利2项。

	解秋红
	9
	无
	高级工程师
	自然资源部
第一海洋研究所
	自然资源部
第一海洋研究所
	参与了重点研发计划项目“天然气水合物高分辨率三维地震探测设备研制”课题研究工作，共同完成了海洋高分辨率多道数字地震拖缆的技术设计和研制工作，作为共同发明人获得实用新型专利授权1项，软件著作权1项，分别对应主要科技创新中第2和第3个创新点；作为第一作者或共同作者发表相关研究论文多篇。在技术成果应用方面，先后参加了多个核电厂址、跨海通道以及深水油气田海域超高分辨率多道地震探测与应用项目。

	郭若舜
	10
	无
	高级工程师
	青岛海洋工程勘察设计
研究院有限公司
	青岛海洋工程勘察设计
研究院有限公司

	在本项目中主要负责高分辨率多道地震探测技术推广，作为技术负责人组织开展了青岛胶州湾海底隧道和第二条海底隧道的工程勘察、渤海海峡跨海通道反射地震勘察、鲁东南核电厂选址勘察、海底电缆路由勘察等技术服务工作，取得显著的经济效益和社会效益。

	[bookmark: _GoBack]刘保华
	11
	无
	研究员
	国家深海基地管理中心
	自然资源部
第一海洋研究所
	在本项目中负责技术总体设计，项目实施的管理和协调。作为第一发明人创造性地提出了多源多缆采集控制方法并获得发明专利授权，对应主要科技创新中第2个创新点。作为共同发明人获得发明专利5项，实用新型专利8项，对应第1个和2个创新点；发表研究论文20余篇，对应第3个创新点。培养硕士、博士研究生多名。积极推动项目成果的应用和产业化，使其在青岛胶州湾大桥、胶州湾跨海隧道、港珠澳跨海大桥以及十余个滨海核电厂址勘察项目中得到应用，为海洋超高分辨率地震探测技术的推广和应用，做出了杰出的贡献。

	闫克平
	12
	无
	教授
	浙江大学
	浙江大学
	在本项目中本人主要负责等离子体震源相关的基础实验研究、理论分析及其技术产品研制，提出了等离子体震源设计原理，指导完成了等离子震源装备的研发和应用，对应创新点1。早在2004年作为第一作者第一次报道了全固体开关等离子体震源的研制，发表论文13篇，作为第一发明人和共同发明人，获得授权欧盟专利1项，国家发明专利10项，另外在推广等离子体震源在环境保护、国防水声探测及水声对抗方面的应用做出了重要成绩。

	连艳红
	13
	副总经理
	高级工程师
	西安虹陆洋机电
设备有限公司
	西安虹陆洋机电
设备有限公司
	在本项目中承担了高密度小道距多道数字缆与记录系统的研制工作，对应主要科技创新中第2个创新点。项目实施过程中大胆开发先进数传、采集、记录的技术，将网络、低压差分LVDS、长距离等多种数传技术、多任务多线程协调工作、32位高精度采集技术、低功耗微型结构设计等应用于项目设计并实施过程中，取得良好的技术成果。本人获相关发明专利1项、实用新型专利10项、软件著作登记9项、发表相关文章多篇，创造了可观的经济效益。

	孙蕾
	14
	无
	工程师
	自然资源部
第一海洋研究所
	自然资源部
第一海洋研究所
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]参与了重点研发计划项目“深拖式高分辨率多道地震探测技术与装备研究”课题研究工作，共同完成了多震源多拖缆触发时序的控制方法的技术设计和开发工作，作为共同发明人获得发明专利授权1项，实用新型专利授权3项。参与青岛胶州湾大桥初设工程物理勘查、青岛胶州湾湾口隧道工程物探勘查、港珠澳大桥桥址工程地质勘查以及多个核电厂址勘查等项目，主要负责技术沟通、协调和文档的汇编整理工作。


	李婧
	15
	无
	工程师
	自然资源部
第一海洋研究所
	自然资源部
第一海洋研究所
	参与了重点研发计划项目“深拖式高分辨率多道地震探测技术与装备研究” 课题研究工作，主要从事深拖地震数据处理方法研究。提出了适用复杂海底界面的深拖式多道地震炮检精确定位方法，作为第一完成人获得发明专利2项，发表研究论文3篇。





九 主要完成单位及创新推广贡献
1.自然资源部第一海洋研究所
完成单位原国家海洋局第一海洋研究所，于2019年1月更名为自然资源部第一海洋研究所。本单位是项目总体负责单位，先后承担了十五863计划课题“近海工程高分辨率多道浅地层探测技术”和十一五863计划课题“深水高分辨率浅地层探测技术”，国家重点研发计划课题“深拖式高分辨率多道地震探测技术与装备研究”和“天然气水合物高分辨率三维地震探测设备研制”，山东省重点研发计划项目“超高分辨率浅层三维地震探测关键技术研究”等，攻克了常规地震探测垂向分辨率不足的技术难题，是多维度多场景海洋高分辨率地震探测技术研究的主导单位、多维度多场景海洋高分辨率地震探测技术应用推广的主要完成单位，本项目创新点2和创新点3的主要完成单位。本单位开展了近海工程高分辨率多道浅地层探测技术研究，发明了智能控制变能量组合电火花震源技术，研制了近海工程高分辨率多道浅地层探测系统，成功应用于山东沿海十余个滨海核电厂址海域勘察，以及青岛胶州湾大桥和胶州湾海底隧道调查，技术方法写入国家标准，引领了海洋工程勘察技术的变革升级。开展了深水高分辨率浅地层探测技术研究，发明了多震源多拖缆采集控制技术，原创性开发了混合协议实时传输方法，研制了深水高分辨率浅地层探测系统设备，成功应用于海域天然气水合物探测、南海深水油气田不良地质灾害风险评价、南北极科学考察等方面。为海洋超高分辨率多道地震探测设备的研制、推广和应用做出了重要贡献。本单位获得国家发明专利授权40项，国际发明专利9项，实用新型专利12项，软件著作权4项，发表文章44篇，出版专著1部。
2.浙江大学
浙江大学是本项目的合作单位，合作完成了863课题和国家重点研发计划课题的申请、立项、实施和验收工作，主要负责等离子体震源技术相关的工作，是本项目创新点1的主要完成单位。本单位负责研发了宽高频大能量等离子体震源系列设备。在国际上首次揭示了电-气泡-声能量转换过程的物理机制，建立了声源子波幅频特性的定量预测模型；突破了恒功率大电容充电、防强电流震荡放电、双极性协同多电极发射等技术难点，成功研制了穿透深度大、主频高、频带宽、激发间隔短的宽频大能量等离子体震源；掌握了发射能量覆盖50J～50kJ的脉冲等离子体震源的多项核心技术，研制了目前世界上最大发射能量的震源系统，实现了震源子波幅频特性可控，成果达到国际领先水平。本单位积极推动等离子体震源的应用、产业化和装备化，填补了国内技术空白，并成功应用于水声对抗、远程探测以及水声学调查方面，相关技术还在环境保护领域取得了良好的应用，取得了较好的社会和经济效益。本单位等离子体震源相关成果发表研究论文42篇，出版专著1部；获国家发明专利授权9项，欧盟专利授权1项。
3.西安虹陆洋机电设备有限公司
西安虹陆洋机电设备有限公司是本项目合作单位，合作完成了863计划和国家重点研发计划课题的申请、立项、实施和验收工作，主要负责小道距地震拖缆、数据采集控制系统等研制，完成了480道3.125米道间距拖缆成阵。同时，本单位是高密度小道距多道数字缆和采集系统的产业化推广单位。具体贡献对应本项目创新点2，主要包括：（1）开发了探测精度高、分辨能力强的海洋地震拖缆成阵技术。针对目前海洋地震拖缆存在道间距大，分辨能力低，不利于海底浅层地震勘探等问题，创新性研发了作业方式灵活、机动能力强的小道距高分辨率海洋地震勘探多道数字拖缆，研制出超小型数字包，实现了海量地震数据的高速可靠传输，打破了相关技术领域国外对我国的出口限制。（2）研发了满足高效作业需求的多道地震数据记录系统。突破了多路多核处理技术和实时存储技术，研发出与多道数字地震采集拖缆相适应的分布式地震数据中央记录系统，提高了系统带道能力和带缆能力。（3）积极推广项目成果的产品化和产业化。本公司获得了相关发明专利1项，实用新型专利6项，软件著作权8项。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]4.青岛海洋工程勘察设计研究院有限公司
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]青岛海洋工程勘察设计研究院有限公司是本项目合作单位，也是项目成果推广应用单位。先后承担了青岛胶州湾海底隧道和第二条海底隧道的工程勘察、渤海海峡跨海通道反射地震勘察、鲁东南核电厂选址勘察、以及南海深水油气田工程地质评价、海底电缆路由勘察等技术服务工作，在高分辨率多道地震探测技术推广应用方面做出了重要的贡献。
